**Příloha č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2021“ zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace**

**Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky „Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2021“**

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu musí zaměstnance příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz chránit   
před riziky vyplývajícími z prováděné činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu dále musí splňovat požadavky stanové nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 a zákona č. 90/2016 Sb., zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

U každé položky uvede účastník veřejné zakázky malého rozsahu konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, barevné provedení atp.). Tento požadavek je rovněž možné splnit předložením katalogu s konkrétním označením nabízené položky, produktového nebo technického listu zboží nebo jiným obdobným dokumentem). Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku, kterou předloží ve své nabídce.

**Veškeré zboží bude bez potisku a bude označeno značkou shody CE nebo bude přiloženo prohlášení o shodě. Zadavatel rovněž požaduje přiložení produktových listů.**

**Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu si vyhrazuje právo na vyžádání si vzorků vybraných položek k posouzení, a to i dodatečně.**

1. **Část: Pracovní oděvy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Mikina s límcem – pánská, kód CPV 18235100-6**  * rovný střih, vyplňková pletenina, vnitřní strana počesaná, * celopropínací na kovový uzávěr, * límec, boční díly, spodní lem, manžety rukávu a lemy,   kapes z žebrovaného úpletu min. s 5 % elastanu,   * **min. dvě přední kapsy,** * materiál: 35 % bavlna, 35 % polyester, gramáž: 300 g/m2, * **velikost: S-3XL, možnost velikosti 4XL** * **barva: zelená,** * **označení + logo stříbrný tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 20 pracích cyklů.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pracovní triko UNISEX – dlouhý rukáv, kód CPV 18235300**  * dlouhý, volně ukončený rukáv, kulatý lem u krku, * nízký profil průkrčníku, 5 % elastanu, * dvojité prošití spodního okraje a ramen, stálost tvaru, * jemný úplet, materiál 100 % bavlna, gramáž: 150 g/m2, * **velikost: S-4XL,** * barva: zelená, * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 20 pracích cyklů.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |
| 1. **Pracovní triko UNISEX – krátký rukáv, kód CPV 18331000-8**  * krátký rukáv, kulatý lem u krku, * nízký profil průkrčníku, 5 % elastanu, * dvojité prošití spodního okraje a ramen, stálost tvaru, * jemný úplet, materiál 100 % bavlna, gramáž: 150 g/m2, * **velikost: S-4XL,** * barva: zelená, oranžová, * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 20 pracích cyklů.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pracovní vesta zateplená, kód CPV 18235200-7**  * prodloužený, rovný střih na stažení ve spodním okraji, * stažené průramky, * ramena z voděodolného materiálu, * min. čtyři vnější kapsy na uzávěr, * **velikost:** **UNI** **S-4XL,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * barva: zelená, * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 20 pracích cyklů, * **označení + logo stříbrný tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **splňuje normu EN ISO 13688:2013.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní bunda do pasu s reflexními pruhy,  kód CPV 35113400-3**  * zapínání na zip krytým légou, * odepínatelné rukávy, * min. dvě přední kapsy, dvě náprsní zdvojené kapsy s klopou, * zesílená oblast loktů a ramen, * min. dva reflexní pruhy po spodním obvodu rukávů a zad v šíři min. 5 cm, * pružné manžety rukávů a spodní obvod v pase, * materiál: 100 % bavlna twill, gramáž: 260 g/m2, * **velikost: 46-68,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * barva: zelená, * pratelné na 40°C, životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **označení + logo stříbrný tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **splňuje normu EN ISO 13688:2013.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Voděodolný oblek, kód CPV 18221200-6**  * voděodolný oděv do deště s kapucí v límci, * zapínání na zip, stahování v dolním okraji, větrání na zádech  a v podpaží, * kalhoty v pase do gumy, lepené švy, * **velikost: S-4XL,** * barva: zelená, * materiál: podíl PVC min. 40 %, * **pratelné ručním praním při teplotě 30°C,** * **splňuje normu EN ISO 13688:2014.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |
| 1. **Pracovní výstražná vesta s reflexními pruhy, kód CPV 35113440-5**  * min. dva reflexní pruhy po obvodu vesty, ramenní reflexní  pruhy, vše v šíři min. 5 cm, * **výstražný oděv s vysokou viditelností (třída 2),** * materiál: 100 % polyester, * **velikost:** **UNI** **M-3XL,** * barva: oranžová neon, * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 40 pracích cyklů, * **označení + logo černý tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **splňuje normu EN ISO 20471:2013+A1:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánský montérkový komplet oranžový, kód CPV 18113000-4**  * **blůza:** klasická pánská pracovní blůza do pasu, košilový límec, propínání na knoflíky, min. dvě postranní kapsy, min. jedna náprsní kapsa, **velikost: 46-68,** * **kalhoty:** klasické pánské pracovní kalhoty do pasu se zdvojenými koleny, s volným stažitelným pasem na šňůrku, zapínání  na knoflíky, min. dvě postranní klínové kapsy, jedna zadní kapsa, jedna postranní kapsa na pravé nohavici * velikost: **46-68,** * **barva: oranžová,** * materiál: 100 % bavlna,240 g/m2, * **pratelné na 60°C,** životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **splňuje normu ČSN EN 340.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 10 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánský montérkový komplet zelený, kód CPV 18113000-4**  * **blůza:** klasická pánská pracovní blůza do pasu, košilový límec, propínání na knoflíky, min. dvě postranní kapsy, min. jedna náprsní kapsa, jeden reflexní pruh po obvodu spodní části rukávů,  jeden reflexní pruh po obvodu ve spodní části blůzy, vše v šíři min. 5 cm, * **velikost: 46-68,** možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * **označení + logo stříbrný tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **kalhoty:** klasické pánské pracovní kalhoty do pasu se zdvojenými koleny, s volným stažitelným pasem na šňůrku, zapínání na knoflíky, min. dvě postranní klínové kapsy, jedna zadní kapsa, postranní kapsa na pravé nohavici, * velikost: **46-68,** možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, 1 reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic v šíři min. 5 cm, * **barva: zelená,** * materiál: 100 % bavlna,240 g/m2, * **pratelné na 60°C,** životnost výrobku min. 20 pracích cyklů, * **splňuje normu ČSN EN 340.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 10 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní zimní bunda s reflexními pruhy, kód CPV 35113400-3**  * „hi-vis“ zateplená, prodloužený střih, voděodolná, dolní okraj lze stáhnout, * **výstražný oděv s vysokou viditelností (třída 3),** min. dva reflexní pruhy po obvodu bundy, min. dva reflexní pruhy po obvodu rukávů, min. dva ramenní reflexní pruhy, vše v šíři min. 5 cm, * min. dvě postranní uzavíratelné kapsy, * vnitřní manžety z úpletu, * kapuce integrovaná v límci, podlepené švy, * materiál: 100 % polyester 3000 Oxford/PU, * **velikost:** **S-3XL, možnost velikosti 4XL** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * barva: oranžová neon, * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 10 pracích cyklů, * **označení + logo černý tisk (viz příloha č. 6 a č.7),** * **voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343,** * **paropropustnost tř. 1 dle normy EN 343,** * **splňuje normy EN ISO 20471:2013+A1:2016 a EN ISO 13688:2013.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |   **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Dámské pracovní kalhoty do pasu, kód CPV 18234000-8**  * v pase do gumy, postranní zapínání na knoflíky, * min. dvě postranní klínové kapsy, jedna zadní kapsa, postranní kapsa na pravé nohavici, * min. dva reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic, vše v šíři min. 5 cm, * materiál: 100% bavlna, 240 g/m2, * **velikost: 44-68,** * barva: oranžová, zelená, * pratelné na 60°C, životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **splňuje normu ČSN EN 340.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 10 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánské pracovní kalhoty s laclem s reflexními pruhy, kód CPV18234000-8**  * dělená náprsní kapsa na uzávěr, * elastický pas, šle široké a nastavitelné, * min. dvě vnější kapsy po dobou stranách, dvě zadní kapsy, postranní kapsa na min. pravé nohavici, * **zesílená partie kolen a sedu,** * materiál: 100 % bavlna twill, gramáž: 260 g/m2, * min. dva reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic, vše v šíři min. 5 cm, * **velikost**: **46-68,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * **barva: zelená,** * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **splňuje normu EN ISO 13688:2013.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánské pracovní kalhoty do pasu s reflexními pruhy, kód CPV 18234000-8**  * elastický pas, zapínání na knoflík a uzávěr, * min. dvě kapsy na obou stranách nohavic a dvě zadní kapsy, postranní kapsa na min. pravé nohavici, * **zesílená partie kolen, sedu** * materiál: 100 % bavlna twill, gramáž: 260 g/m2, * min. dva reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic v šíři 5 cm, * **velikost**: **46-68,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * **barva: zelená,** * **pratelné na 40°C,** životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **splňuje normu EN ISO 13688:2013.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánské pracovní kalhoty do pasu, kód CPV 18234000-8**  * klasické pánské pracovní kalhoty do pasu se zdvojenými koleny, * s volným stažitelným pasem na šňůrku, zapínání na knoflíky, * min. dvě postranní klínové kapsy, jedna zadní kapsa, **v zeleném provedení jedna postranní kapsa na pravé nohavici,** * materiál: 100% bavlna, 240 g/m2, * **velikost: 46-68,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * v zeleném provedení min. dva reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic v šíři min. 5 cm, * barva: oranžová, zelená, * pratelné na 60°C, životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * **splňuje normu ČSN EN 340.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 10 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánské pracovní kalhoty zateplené, kód CPV 18234000-8**  * voděodolné, větru odolné výstražné kalhoty s laclem, * min. jeden reflexní pruh po obvodu pasu, dva reflexní pruhy  po obvodu spodní části nohavic šíři 5 cm, * **výstražný oděv s vysokou viditelností (třída 2),** * nastavitelné elastické šle s přezkami z PVC, * pas nastavitelný, šle široké a nastavitelné, * **min. dvě kapsy na obou stranách nohavic,** * min. dva reflexní pruhy po obvodu spodní části nohavic v šíři 5 cm, * materiál: 100 polyester, * **velikost: S-3XL, možnost velikosti 4XL,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * barva: oranžová neon, * pratelné na 40°C, životnost výrobku min. 10 pracích cyklů * **splňuje normu EN ISO 13688:201 3 EN ISO 20471:201 3+A1:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Šortky pánské pracovní, kód CPV 18233000-1**  * elastický pas, zapínání na knoflík a uzávěr, * min. dvě kapsy na obou stranách nohavic a dvě zadní kapsy, * zesílená partie sedu, * materiál: 100 % bavlna twill, gramáž: 260 g/m2, * min. jeden reflexní pruh po obvodu spodního okraje nohavic v šíři 5 cm, * **velikost: 46-68,** * možnost prodloužené délky až na výšku postavy 194 cm, * barva: zelená, * pratelné na 40°C, životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * splňuje normu EN ISO 13688:2013.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: duben-září 2021** |  |
| 1. **Čepice zimní, kód CPV 18443340-1**  * unisex čepice z úpletu, * materiál: 100 % polyester, * barva: černá, * velikost: UNI.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Čepice baseballového typu (s kšiltem) letní, kód CPV 18443340-1**  * regulace velikosti pomocí zapínání, * materiál: 100 % česaná bavlna, * velikost: UNI, * barva: zelená, oranžová.   **Jednotlivá objednávka: min. 5 ks**  **Doba dodání: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** | Trhdfhg |
| **POŽADAVKY NA REFLEXNÍ PRUH:**   * materiál: tkaná základní látka, min. 330 g/m2, otěru vzdorná, pružná, v nízkých teplotách netvrdne, našívací, * barva: stříbrná, * pratelnost na 60°C, životnost výrobku min. 50 pracích cyklů, * pratelnost na 90°C, životnost výrobku min. 25 pracích cyklů, * vhodné pro průmyslové praní, min. 30 cyklů. * **vysoká viditelnost dle normy EN ISO 20471:2013+A1.** |  |

1. **Část: Pracovní obuv**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní obuv zimní, kód CPV 18830000-6**  * šněrovací, bez ocelové špice, * **svršek**: hydrofobní z 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenkové kůže, * **podšívka:** zateplená, * **podeše**v: olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 37-48, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |
| 1. **Pánská obuv koženofilcová – holínky, kód CPV 18830000-6**  * kombinovaná obuv z kůže hydrofobní úprava, zateplená, * **svršek**: kůže/filc, * **podešev**: PVC, olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost**: 38-48, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pracovní pánská „termoobuv“, kód CPV 18811000-7**  * „termoobuv“ holínkového typu zateplená syntetickým plyšem, * možnost utažení v oblasti lýtka, * izolace do -30°C, * **svršek:** PVC * **podešev:** PVC, olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 37-48, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |
| 1. **Pracovní obuv kotníková, kód CPV 18830000-6**  * šněrovací, * **svršek:** lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce  **min. 1,80 mm,** * **podšívka:** prodyšná, * **podešev:** olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 36-48, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní obuv holínky, kód CPV 18816000-2**  * absorpce energie v patní části, * **svršek**: PVC * **podešev**: PVC, olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost**: 37-48, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |
| 1. **Pánská pracovní obuv kotníková, kód CPV 18830000-6**  * šněrovací, bez ocelové špice, zesílená přední část proti okopu, * **svršek:** z 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenkové kůže, * **podšívka:** prodyšná tkanina, * **podešev:** olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 36-50, * **splňuje normu EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeby zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní obuv sandál, kód CPV 18812100-5**  * zavírání na suchý zip s reflexními prvky, * celokožený, perforovaný, bez ocelové špice, * **svršek:** lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6–1,8 mm * **podšívka:** prodyšná, * **podešev:** olejivzorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 36-48, **splňuje normu ČSN EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: duben-září** |  |
| 1. **Zimní celokožená poloholeňová pracovní obuv, kód CPV 18811000-7**  * bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, šněrovací, * **svršek:** lícové hydrofobní hovězinové usně s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm, * **podšívka:** prodyšná, potažena vlasovým plyšem, * **podešev**: polyuretanu a pryže, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, * **vkládací stélka:** anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * **velikost:** 36-48, **splňuje normu ČSN EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Pánská pracovní obuv zimní, kód CPV 18830000-6**  * kotníková obuv zimní, šněrovací, celokožená, bez ocelové špice * svršek: z 1,6 - 1,8 mm činěné hovězí kůže, * podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem, * podešev: gumová, olejivzdorná, protiskluzová, * vkládací stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená textilií, * velikost: 37-48, * barva: hnědá * **splňuje normu ČSN EN ISO 20347:2012.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 pár**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

1. **Část: Pracovní rukavice a ostatní osobní ochranné pracovní prostředky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Rukavice pracovní ochranné zimní, kód CPV 18424400-1**  * kombinované rukavice, * kategorie ochrany 1, * materiál: dlaň, palec a špičky prstů z lícové nábytkové usně, * textilní hřbet a manžeta, akrylová zimní vložka, * velikost: 9“-11“, délka rukavice 23-26 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |
| 1. **Rukavice pracovní ochranné zimní, kód CPV 18424400-1**  * kombinované rukavice, * kategorie ochrany 1, * materiál: dlaň, palec a špičky prstů vepřová štípenka, bavlněná tkanina na hřbetu a manžetě s teplou podšívkou. * velikost: 9“-11“, délka rukavice 23-26 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: říjen-listopad 2021** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Rukavice pracovní ochranné - povrstvené,  kód CPV 18424500-2**  * pletené bezešvé nylonové rukavice povrstvené, * s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a prstech, * pružná manžeta, * kategorie ochrany 3, * materiál: 100 % polyester, povrstvení polyuretan, * velikost: 7“-11“, délka rukavice 23-26 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Rukavice textilní - zimní, kód CPV 18424500-2**  * šité rukavice z teplákoviny, s pružnou manžetou z úpletu, * kategorie ochrany 1, * materiál: polyester, * velikost: 9“-11“, délka rukavice 21-26 * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Rukavice pracovní ochranné - letní, kód CPV 18424400-1**  * rukavice kombinované s podšívkou v dlani, * kategorie ochrany 2, * materiál: dlaň hovězí štípenka, hřbet hrubá tkanina,  podšívka 100 % bavlna, * velikost: 9“-12“, délka rukavice 25-27 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009 a EN** **388:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Rukavice textilní - letní, kód CPV 18424400-1**  * **r**ukavice z bavlněného úpletu bez podšívky, střih „fourchette“ * kategorie ochrany 1, * materiál: 100 % bavlna, * velikost: 6“-11“, délka rukavice 21-26, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Rukavice ochranné jednorázové - nitrilové,  kód CPV 18424300-0**  * nepudřené, 100 ks v balení, obroubená manžeta, pravolevé, * kategorie ochrany 1, * materiál: nitril, povrchová úprava: polymerová vrstva, texturovaný úchop, * tloušťka rukavice min.: dlaň – 0,07 mm, prsty - 0,09 mm, manžeta 0,09 mm, * velikost: 7“-10“, délka rukavice 22-25 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009 a EN 1186.**   **Jednotlivá objednávka: min. 2 balení**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Rukavice ochranné jednorázové - latexové,  kód CPV 18424300-0**  * pudřené, nesterilní, 100 ks v balení, obroubená manžeta, pravolevé, * kategorie ochrany 1, * materiál: latex, hladký úchop, * tloušťka rukavice min.: dlaň – 0,08 mm, prsty - 0,08 mm, manžeta 0,06 mm, * velikost: 7“-9“, délka rukavice 22-24 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009.**   **Jednotlivá objednávka: min. 2 balení**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Rukavice pracovní ochranné povrstvené,  kód CPV 18424400-1**  * bezešvé rukavice, * povrstvení tvoří 75 % plochy rukavic, pružná manžeta, * kategorie ochrany 2, * materiál: 100 % polyester, povrstvení nitril, * velikost: 7“-10“, délka rukavice 23-26 cm, * **splňuje normu EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.**   **Jednotlivá objednávka: min. 120 párů**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Brýle ochranné, kód CPV 33735100-2**  * uzavřené s nepřímým odvětráváním, * čirý polykarbonátový zorník splňující požadavky optické třídy 1, * odolný proti poškrábání a zamlžení, UV ochrana, * nastavitelné délka postranic, * **splňuje normu EN166:2001 a EN170:2002.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 ks**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Chránič sluchu mušlový, kód CPV 18143000-3**  * k ochraně sluchu při práci řetězovou pilou křovinořezem, * ochrana sluchu do 104 dBA, * stabilní, vzduch propouštějící pásek, * **splňuje normu EN352.**   **Jednotlivá objednávka: min. 1 ks**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Chránič sluchu zátkový jednorázový, kód CPV 18143000-3**  * tvarovatelný kuželovitý tvar, bez šňůrky, * materiál: polyuretan, * **splňuje normu EN352-2:1993.**   **Jednotlivá objednávka: min. 10 ks**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Ústenka (rouška) jednorázová, kód CPV 18142000-6**  * s postranními gumičkami, dospělá velikost, * třívrstvá ochranná rouška s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie, * nosní tvarovací pásek a pro lepší uchycení má vysoce elastické tkanice, balení 50 ks, * materiál: polypropylen * **splňuje normu EN166:2001 a EN170:2002.**   **Jednotlivá objednávka: min. 2 balení**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu (doplní účastník veřejné zakázky malého rozsahu)** |
| 1. **Respirátor skládací bez výdechového ventilu, jednorázový**   **kód CPV 18142000-6**   * filtrační třída ochrany FFP1: materiál netkaná textilie, nosní svorka všitá, poutka z pružné textilie, velikost dospělá, balení 50KS, * **splňuje normu EN 149:2001+A1:2009,** * filtrační třída ochrany FFP2: materiál netkaná textilie, nosní svorka všitá, poutka z pružné textilie, velikost dospělá, balení 50KS, * **splňuje normu EN 149:2001+A1:2009.**   **Minimální odběr: 1 balení**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |
| 1. **Respirátor s výdechovým ventilem**   **kód CPV 18142000-6**   * filtrační třída FFP2, materiál netkaná textilie, nosní svorka všitá, poutka z pružné textilie, velikost dospělá, * chrání před jemným prachem a pevnými a kapalnými částicemi, * ochrana proti zamlžení brýlí a hromadění teplého vzduchu, * balení 10 ks, * materiál: textil, * váha max. 20 g, * **splňuje normu EN 149:2001+A1:2009.**   **Minimální odběr:1 balení**  **Doba dodání: 3 pracovní dny od potvrzení objednávky**  **Dodávka: celoročně dle potřeb zadavatele** |  |